无线传感器网络协议研究802.11仿真实验
——拓扑编程
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1. 区域划分

//Host.h

typedef struct _BLOCK {

int x;

int y;

int width;

int height;

int num;
}BLOCK, *LPBLOCK;                                                  
其中x、y分别为块的x、y轴起始坐标，width、height为块的宽度和高度。num为块内的节点数目。

2. 设置块参数

//Host.h
BLOCK b[4] = {{0, 0, 100, 100, 1}, {0, 400, 100, 100, 1}, {400, 0, 100, 100, 1}, {400, 400, 100, 100, 1}};
上面代码设置为在（0，0），宽度和高度为100的范围内有一台随机主机；在（0，400），宽度和高度为100的范围内有一台随机主机；在（400，0），宽度和高度为100的范围内有一台随机主机；在（400，400），宽度和高度为100的范围内有一台随机主机。

当然用户可以按照块结构体设置各块参数，同时需要并修改Host.cc文件for循环中的i为小于当前块数。
3. 随机部署节点

void Host::initialize()
{
    server = simulation.getModuleByPath("server");
    if (!server) error("server not found");
    if (ev.isGUI())
    {
    
//块内随机
    
for(int i = 0; i < 4; i++)
    
{
    

//前面块内主机未完成随机分配，则不进行后面块内主机的随机分配。
    

if(0 != b[i].num)
    

{
       //第一个主机进行随机分配时以当前时间为随机数种子，之后的随机数种子随机产生。
    


if(0 == ltime)
    



time(&ltime);
    


srand(ltime);
    


//判断并修改超过布局大小的错误值
    


cModule* net = simulation.getModuleByPath("MyOMNeT");
    


if(!net) error("net not found");
    


int width = net->par("width");
    


int height = net->par("height");
    


if(b[i].x >= width) {
    



b[i].x = width - 1;
    



b[i].width = 1;
    


}
    


if(b[i].y >= height) {
    



b[i].y = height - 1;
    



b[i].height = 1;
    


}
    


if(b[i].x + b[i].width > width)
    



b[i].width = width - b[i].x;
    


if(b[i].y + b[i].height > height)
    



b[i].height = height - b[i].y;
    


//随机产生坐标和下一个随机数种子
    


long x = b[i].x + rand()%b[i].width;
    


long y = b[i].y + rand()%b[i].height;
    


ltime += rand();
    
        this->getDisplayString().setTagArg("p",0,x);
    
        this->getDisplayString().setTagArg("p",1,y);
    


b[i].num--;
    


break;
    

}
    
}
      this->getDisplayString().setTagArg("t",2,"#808000");
    }
}
4. 可控节点随机部署运行结果
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（1）运行OMNeT++，右击选择Import；之后在General下选择 Existing Projects into Workspace。之后找到项目并导入。如图所示：
导入成功后如下图所示：
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（2）运行仿真

首先输入整个区域的大小，以及节点数目。如下图所示：
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运行结果如下：
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保持区域大小和节点数目不变，重复运行仿真，结果如下：

可以看出节点在每个块内是随机分布的。
